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[bookmark: _Hlk169772744][bookmark: _GoBack]GDM.VERSCHIEBESCHUTZ proPower Kreuz-Fugenanker
patentierter Verschiebeschutz für befahrene Flächenbefestigungen mit Pflastersteinen 
und Platten aus Beton


PRODUKTGRUPPE	Verschiebeschutz

QUALITÄT	gekantet, geschweißt und pulverbeschichtet

FORM	
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	Seitenansicht
	Draufsicht
	Rückansicht

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



ABMESSUNGEN	Länge ü.a.	ca. 95 mm
	Breite 	ca. 40 mm
	Höhe ges.	ca. 95 mm

VERANKERUNGSTIEFE	in den Fugen aufgehend	ca. 35 mm
	mit der Unterlage	ca. 55 mm

[bookmark: _Hlk169773155]Der GDM.VERSCHIEBESCHUTZ proPower Kreuz-Fugenanker ist geeignet für Verkehrsflächen mit Pflastersteinen aus Beton bis zur höchsten Belastungsklasse nach RStO12/24, sowie für Bauweisen mit Großformaten und Riegelformaten.
Er ist in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der Technik effektiv dafür geeignet, mit Kreuzfugen verlegte Flächenbefestigungen gegen Verschiebung und Verdrehungen aufgrund dynamischer Verkehrslasten zu sichern und Lockerungen entgegenzuwirken.
Durch den in der Kreuzfuge aufragenden Sporn und die doppelte Verankerung mit der Tragschicht erfolgt der Verschiebeschutz in alle zu erwartenden Befahrungsrichtungen. Gleichzeitig wird die Erhaltung der regelgerechten Fugenbreite gesichert. 
In der Regel gibt es keine Konflikte mit an den Pflastersteinen/Platten angeformten Verbundstabilisatoren.


Liefernachweis
GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1, 92269 Fensterbach
T +49 9438 9404-0, F +49 9438 9404-70

Flagship-Store | BIKINI BERLIN
Budapester Staße 44, 2. OG, 10787 Berlin
T +49 30 2636990-0, F +49 30 2636990-30

Stapper Straße 81, 52525 Heinsberg
T +49 2452 9929-0, F +49 2452 9929-51

Maria-Merian-Straße 19, 73230 Kirchheim unter Teck
T +49 7021 73780-0, F +49 7021 73780-20

Pointner 2, 83558 Maitenbeth
T +49 8076 8872-0, F +49 8076 8872-26

Altachweg 10, 97539 Wonfurt
T +49 9521 959929-0
 
info@godelmann.de
www.godelmann.de

[bookmark: _Hlk169773055]GDM.VERSCHIEBESCHUTZ proPower Kreuz-Fugenanker wird bei der Verlegung des einzubauenden Flächenbelages in einem separaten Arbeitsgang in der zukünftigen Kreuzfuge angesetzt und entlang der Stein- / Plattenflanke durch die Bettung eingetrieben, bis beide Verankerungsdorne eine Verzahnung mit der ungebundenen Tragschicht herstellen. Die aufragenden Sporne verbleiben außerhalb der Bettung, stabilisieren die angrenzenden Stein / die Platte in der Kreuzfuge und stellen automatisch den geforderten Fugenabstand ein.
Durch das aufliegende Gewicht benachbarter Elemente auf der horizontalen Fläche wird zusätzliche Festigkeit im Gesamtsystem erzielt. Der Stein / die Platte wird bei auftretenden Kräften verschiebesicher am Platz gehalten.

Die Anzahl der einzusetzenden GDM.VERSCHIEBESCHUTZ proPower Kreuz-Fugenanker hängt von den zu erwartenden Verkehrsbelastungen ab und ist bedarfsgerecht geplant. Die Positionierung erfolgt nach Vorgabe der Planung Nr. …. und darf nur in Abstimmung mit der Bauleitung verändert werden.


Zutreffende Angaben übernehmen, bzw. nicht Zutreffendes streichen


Aktiver Klimaschutz durch CO2 neutrale Produktion. TÜV zertifiziert seit 2015.
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